Установка фриза: пошаговая инструкция
В современных домах чаще всего используют фризы трех типов. Первый представляет собой простой гипсовый профиль с выкружкой, обтянутый прочной бумагой. Его крепят с помощью клея. Второй тип - литой фриз, сделанный либо из традиционного гипсобетона, армированного волокном, либо из современного вспененного пластика, имитирующего вычурные декоративные фризы, которые часто можно видеть в старых зданиях. Гипсобетонные фризы обычно крепят шурупами, поскольку весят они немало. Пластиковые фризы просто приклеивают. Фризы третьего типа - это деревянные профили с выкружкой, по форме аналогичные гипсовым. Их прибивают гвоздями либо к стенным стойкам, либо к специальной крепежной рейке.

Помимо чисто декоративной функции фриз помогает скрыть неприглядные трещины, которые возникают по периметру потолка по разным причинам, например из-за усадки здания.

Установка фриза
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1. Плотно прижмите фриз к углу между потолком и стеной и карандашом проведите на потолке и стене параллельные направляющие линии.
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2. Всухую соскребите старые обои на пространстве между проведенными направляющими линиями. Если поверхность крашеная или оштукатуренная, насеките ее крест-накрест.
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3. Разведите порошкообразный клей или воспользуйтесь готовым клеящим составом. Если фриз гипсовый или пластмассовый, намажьте клеем обе кромки на тыльной стороне фриза.
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4. Прижмите фриз между направляющими линиями. При необходимости дополнительно закрепите вогнанными наполовину закаленными гвоздями - их удаляют после схватывания клея. Если данный отрезок фриза будет располагаться на углу, сначала срежьте торец под углом 45".
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5. Пригоните смежный угловой отрезок. На иллюстрации следующий отрезок фриза попадает еще и на внешний угол. Перед установкой аккуратно скосите внешний торец под углом 45°.
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6. Прикрепите следующий отрезок фриза за внешним углом, соединяя скошенные торцы встык и помещая фриз между направляющими линиями.
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7. Аккуратно зашпатлюйте все щели на внешнем и внутреннем углах шпателем и целлюлозной шпатлевкой. После затвердевания шпатлевки отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.
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8. Не дожидаясь затвердевания клея, влажной губкой удалите его излишки со стены и потолка и протрите зашпатлеванные места.

Разрезание фриза
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1. Возьмите стусло, достаточно большое, чтобы в его лотке поместился фриз. Зажав фриз в стусле, сделайте аккуратные срезы шипорезной ножовкой под углом 45° для внутренних и внешних углов.
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2. Некоторые производители фризов поставляют шаблоны, позволяющие аккуратно разметить линии разрезов для внутренних и внешних углов.
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3. При необходимости использовать часть стандартного отрезка отметьте требуемую длину, приложив фриз к стене, карандашом проведите линию и распилите по ней.
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